Одна поправка по номенклатуре
В смете эта позиция шла одной строкой, но на деле нужны два разных гвоздя. Гвоздь 4×90 в крепежный уголок не заходит — он длиннее полки и вылезет насквозь. Под уголки и пластины идут короткие ершеные анкерные гвозди 4×40, а 4×90 работает только на сквозном сколачивании.
Расчет
	Крепеж
	Куда
	Шт.
	Кг

	Гвоздь ершеный анкерный 4×40
	60 уголков (по 8 отв.) + 16 пластин (по 14 отв.)
	~700
	3,0

	Гвоздь ершеный 4×90
	контробрешетка, укосины, бортик, временные раскрепы
	~130
	1,5

	Саморез по дереву 5×90
	пол: 35 досок × 3 лаги × 2 точки
	~210
	2,5

	Саморез по дереву 4,5×70
	обрешетка к контробрешетке
	~90
	0,7


Итого: 4,5 кг гвоздей и 3,2 кг саморезов. Брать с запасом 20% — округленно 5 кг и 4 кг.
Почему пол на саморезы, а не на гвозди
Доска 40 мм естественной влажности будет коробиться, и за пару сезонов часть придется перевернуть или заменить. Гвоздь оттуда вынимается только с разрушением доски. Дровник временный — саморез тут окупается.
Обратное правило для уголков: там только гвозди, не саморезы. Каленый саморез хрупкий и срезается при знакопеременной нагрузке от ветра, а ершеный гвоздь работает на срез штатно. Это самая частая ошибка в самостроях.
По бюджету
Заложенные в смете 2 500 руб на позицию сходятся: ершеные анкерные ~350 руб/кг, обычные ершеные ~150 руб/кг, саморезы ~300 руб/кг — суммарно около 2 400 руб.
Могу разбить эту строку в смете на четыре отдельные позиции, чтобы список для закупки был готовым.
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